[bookmark: _Hlk109157124][bookmark: _Hlk87522990]ДОКУМЕНТАЦИЯ

[bookmark: _Hlk143963976]по внесению изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 04.12.2014 № 2149 в части территории, ограниченной улицей Лазовой и воздушной линией электропередач 110 кВ в городе Находке

ПОЛОЖЕНИЯ
о характеристиках планируемого развития территории,
об очередности планируемого развития территории

1. Общие сведения о документации по планировке территории
[bookmark: _Hlk213424778][bookmark: _Hlk213424901]1.1. Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 04.12.2014 № 2149, в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории (далее – Документация), в части территории, ограниченной улицей Лазовой и воздушной линией электропередач 110 кВ в городе Находке (далее – Территория) подготовлена на основании постановления Находкинского городского округа от 24.07.2025 № 1522 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа oт 04.12.2014 № 2149».
Документация подготовлена в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации:
[bookmark: _Hlk213424807]- Генеральный план Находкинского городского округа, утверждённый решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА «О Генеральном плане Находкинского городского округа» (далее - Генеральный план НГО 2022);
- Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Находкинского городского округа    от 17.02.2022 № 155 (далее - ПЗЗ НГО).
1.2. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (в случае их установления, изменения);
б) границы существующих (при наличии) и планируемых элементов планировочной структуры (в случае выделения одного или нескольких элементов планировочной структуры, изменения одного или нескольких существующих элементов планировочной структуры);
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Cведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:
а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо);
б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).
1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа   с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов; 
7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства;
8) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
11) обоснование очередности планируемого развития территории;
12) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
1.5. В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
1.6. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
1.7. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;
4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
1.8. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
1.9. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
2. [bookmark: _Hlk109158927]Общие положения планировки территории.

[bookmark: _Hlk213425006]2.1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры; установления границ территорий общего пользования; границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
[bookmark: _Hlk213425081]2.2. Подготовка проекта межевания территории выполнена для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
[bookmark: _Hlk138619732]2) установления, изменения, отмены красных линий в границах Территории проектирования. 
2.3. Территория полностью расположена в границах населенного пункта город Находка в Приморском крае и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации относится к категории земель «земли населенных пунктов».
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости на территории Приморского края        (МСК-25).
3. [bookmark: _Hlk136464741]Положения о размещении объектов капитального строительства
 федерального, регионального, местного значения и иных объектов.

На Территории проектирования частично расположен объект федерального значения с кадастровым номером 25:31:010407:3150. Адрес и наименование объекта: Приморский край, г.Находка, начинается в 435 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55, заканчивается в 260 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55, сооружение - верхнее строение пути к промбазе МПС-418 ст. Находка.
Объекты регионального значения на территории проектирования отсутствуют. 
Перечень существующих объектов капитального строительства в границах подготовки проекта планировки территории приведен в таблице 2.
Сводная таблица с параметрами застройки территории зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства приведена                 в таблице 3.
4. Положения о характеристиках планируемого развития Территории.

[bookmark: _Hlk213425111]Общая площадь Территории в границах подготовки проекта планировки территории составляет 30.2960 га.
Документацией предусмотрено выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.
Основные расчетные показатели Территории приведены в таблице 5.
В границах разработки проекта планировки выделены элементы планировочной структуры в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 738/пр "Об утверждении видов элементов планировочной структуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 46850), перечень которых приведен в таблице 4.
Планируемый баланс Территории в границах разработки Документации приведен в таблице 1. Значения показателей площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства различного назначения определены в соответствии с границами, отображенными на чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства проекта планировки Территории (Чертеж планировки и межевания территории).
Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 7.
Согласно правилам землепользования и застройки Находкинского городского округа, проектируемые земельные участки расположены в территориальных зонах:
[bookmark: _Hlk213679520][bookmark: _Hlk138709097]•	Производственная зона (П-1)
•	Зона автомобильного транспорта (Т-4)
•	Зона железнодорожного транспорта (Т-1).
5. Положения о развитии систем транспортного обслуживания, 
необходимых для развития территории.

[bookmark: _Hlk213679139][bookmark: _Hlk138708619]Подъезд на проектируемую Территорию осуществляется путем съездов с существующих автомобильных дорог и проездов с северо-западной, южной и юго-восточной сторон относительно проектируемой территории.
С юго-восточной стороны относительно территории проектирования расположена улица общегородского значения, с южной и северо-западной сторон расположены улицы районного значения.
[bookmark: _Hlk213679174]Решение транспортной структуры – частично планируемое, проектом предусматривается размещение автомобильных дорог в красных линиях (в т.ч. с учетом отмены и установления красных линий) согласно нормативам Находкинского городского округа. Существующие автомобильные дороги находятся как вокруг планируемой территории, так и в границах проектирования.
Общая протяженность улично-дорожной в границах планируемой Территории составляет 1,9 км. Конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Проектом планировки предлагается корректировка красных линий с учетом планируемых, а также существующих земельных участков с зарегистрированными правами.
На Территории ширина улично-дорожной сети (ТОП улично-дорожная сеть)       в красных линиях – 15 м. Минимальный радиус закругления края проезжей           части - 6,0 м. Ширина улицы в производственных зонах с соответствии                         с таблицей 11.2 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42) – 3,5 м. 
Парковочные места для автомобильного транспорта в границах проекта планировки осуществляется на временных открытых парковках, на земельных участках промышленных предприятий.
Площадь участка для открытых стоянок следует принимать из расчета 25 м2 на одно машино/место в соответствии с п.11.37 СП 42.
Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры приведен в таблице 6. Расчетное количество машино-мест для хранения транспорта приведено в таблице 6*.
6. Характеристика развития системы инженерно-технического
 обеспечения территории.

В границах Территории проектирования отсутствуют централизованные сети водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации.
Электроснабжение Территории предусматривается по кабельным ЛЭП 6,0 кВ от рядом расположенных ТП (за границами Территории).
Инженерная подготовка и защита территории включает в себя мероприятия по вертикальной планировке территории для защиты Территории от подтопления и затопления, применение дренажей, обеспечивающих общее понижение уровня грунтовых вод, устройство на планируемых территориях систем дождевой канализации закрытого и открытого типа.
7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

[bookmark: _Hlk213679350]Ближайшее пожарное депо находится по ул. 1-я Промышленная, 4, на расстоянии около 4,5 км от проектируемой территории.
Меры по обеспечению пожарной безопасности на территории проектирования
Обеспечение пожарной безопасности на территории производственного объекта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей».
В связи с отсутствием на территории проектирования централизованного источника наружного противопожарного водоснабжения в качестве основного источника воды для целей пожаротушения предусматривается устройство пожарных резервуаров (подземных или наземных). Количество пожарных резервуаров принимается не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50 % требуемого расчётного объёма воды на наружное пожаротушение в соответствии с пунктом 10.3 СП 8.13130.2020. Общий объём резервуаров определяется на стадии рабочей документации расчётом нормативного расхода воды с учётом категории объекта по пожарной опасности, степени огнестойкости зданий и сооружений (включая административное здание, производственные объекты, склады, линейные объекты и котельную) и продолжительности тушения пожара.
Размещение пожарных резервуаров и точек забора воды осуществляется с соблюдением следующих нормативных расстояний (по СП 8.13130.2020):
не менее 10 м — до зданий и сооружений I и II степени огнестойкости;
не менее 30 м — до зданий и сооружений III, IV и V степени огнестойкости, а также до открытых складов горючих материалов и оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
На территории обеспечивается устройство противопожарных проездов шириной не менее 4,5–6,0 м с твёрдым покрытием, выдерживающим нагрузку от пожарной техники, разворотных площадок и подъездов к зданиям, сооружениям и пожарным резервуарам. Предусматривается размещение первичных средств пожаротушения (пожарных щитов, огнетушителей) в соответствии с нормами, а также молниезащита и заземление объектов.
Ближайшее пожарное депо расположено на расстоянии, обеспечивающем прибытие первого подразделения в нормативные сроки. На период эксплуатации объекта разрабатывается план локализации и ликвидации пожаров, проводится инструктаж и обучение персонала действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Указанные мероприятия в полном объёме обеспечивают требуемый уровень пожарной безопасности территории с учётом отсутствия централизованного водоснабжения и соответствуют требованиям органов государственного пожарного надзора и администрации. При необходимости параметры пожарных резервуаров будут уточнены расчётом на следующих стадиях проектирования.
При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов: изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройство системы поверхностного водоотвода.
Отвод поверхностных вод с асфальтированных проездов предусмотрен в дождевую канализацию закрытого типа.
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных Российской академией наук. Сейсмичность территории ПП до 8 баллов, что допустимо для размещения зданий разной этажности.
Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:
- укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;
- эвакуацию населения из зон ЧС;
- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;
- проведение мероприятий медицинской защиты;
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
8. Положения об очередности планируемого развития территории.

Строительство объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и реконструкция необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур выполняются в один этап.
Снос объектов капитального строительства не предусмотрен.
9. Основные технико-экономические показатели по проекту планировки и межевания территории.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 7.
Текстовая часть проекта межевания территории
10. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным земельным участкам, расположенным в границах элемента планировочной структуры, установленных проектом планировки.
Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены в таблице 8.
Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта города Находка, в границах кадастрового квартала 25:31:010407. Границы образуемых земельных участков установлены с учетом границ существующих земельных участков и границ территориальных зон. Границы и площади земельных участков подлежат уточнению при проведении кадастровых работ.
Проектом межевания Территории в границах проектирования образуются 6 земельных участков и определяется территория общего пользования. 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе, возможные способы их образования приведены в таблице 9.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, в том числе, возможные способы их образования приведены в таблице 10. 
Проектом предусматривается установление публичных сервитутов для проезда по улично-дорожной сети. Перечень устанавливаемых публичных сервитутов в границах документации с указанием цели их установления представлена в таблице 13.
11. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице 12.
Таблица 1. 
Планируемый баланс территории в границах разработки проекта планировки территории
	[bookmark: _Hlk214285833]№№ участков на плане
	Типы участков территории
	Площадь территории

	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4

	Территория в границах подготовки проекта планировки, всего, га
	30.2960
	100.0000

	Зона размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры, в границах подготовки проекта планировки
	2.9283
	9.6655

	15
	территория транспортной инфраструктуры
	2.9283
	10.4723

	Рекреации, отдыха и иных видов использования земельных участков, не связанных с размещением объектов капитального строительства всего, в т.ч.
	1.3690
	4.5189

	16
	Территория общего пользования (сохранение природного ландшафта, озеленение)
	1.3690
	4.7072

	Участки территорий - зон размещения планируемых объектов капитального строительства
	25.9982
	85.8140

	Нежилого назначения
	25.9982
	85.8140

	2, 3, 5, 6, 13, 14
	Производственного назначения
	3.6176
	74.5202

	7, 8, 10
	Производственного и коммунально-складского назначения
	10.4626
	5.2270

	1, 4, 9, 11-12
	Железнодорожного транспорта
	11.9180
	5.0733


Таблица 2.
 Перечень существующих объектов капитального строительства в границах подготовки проекта планировки территории
	№ ОКС, 
	Кадаст-ровый номер ОКС
	Адрес, назначение объекта капитального строительства (части объекта капитального строительства) 
	Форма собственности
	Единицы измерения
	Значение

	1
	25:31:010407:3150
	Приморский край, г.Находка, начинается в 435 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55, заканчивается в 260 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55  сооружение - верхнее строение пути к промбазе МПС-418 ст.Находка
	Свидетельство о регистрации № 25-25/010-25/001/010/2015-8187/1  от 20.10.2015 ( - Собственность)    Свидетельство о регистрации № 25-25-18/003/2011-085  от 08.06.2011 ( - Оперативное управление)
	протяжен-ность
	511

	2
	25:31:010407:3145
	Приморский край, г. Находка, ул. Лазовая, д. 55 железнодорожный подъездной путь в составе: подъезной путь №1 протяженностью 576 м от стрелки №254 до упора; подъезной путь №2 протяженностью 132 м от стрелки №264 до упора Иное сооружение (Железнодорожный подъездной путь)
	Свидетельство о регистрации № 25:31:010407:3145-25/064/2022-5  от 14.03.2022 ( - Собственность)
	протяжен-ность
	708

	3
	 
	Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Лазовая, 55. Административное здание (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	313

	4
	 
	Хозяйственный корпус (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	70

	5
	 
	Хозяйственный корпус (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	67

	6
	 
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	28

	7
	 
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	253

	8
	 
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	125

	9
	 
	Котельная
	-
	Площадь застройки
	124

	10
	 
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	26

	11
	 
	Бетонная емкость под битум
	-
	Площадь застройки
	370

	12
	 
	Бетонная емкость под битум
	-
	Площадь застройки
	402

	13
	 
	Битумная яма
	-
	Площадь застройки
	466

	14
	 
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	28

	15
	 
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	559

	16
	 
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	82

	17
	 
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	25

	18
	 
	Котельная
	-
	Площадь застройки
	52

	19
	 
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	-
	Площадь застройки
	21


Таблица 3. 
Сводная таблица с параметрами застройки территории зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства
	Наименование зоны планируемого размещения ОКС
	Плотность и параметры застройки

	
	Процент застройки, %
	Коэффициент плотности застройки (интенсивность застройки земельного участка), кв.м/га
	Предельная высота и этажность ОКС

	
	максимальный процент застройки земельного участка
	минимальный процент озеленения земельного участка
	максимальный жилищный фонд
	максимальная интенсивность застройки земельного участка
	максимальная (предельная) этажность
	предельная высота объектов капитального строительства, м

	1
	П-1, ст 46  п 1 пп 21 железнодорожный транспорт (7.1)
	60
	10
	-
	-
	3
	-

	2
	П-1, ст 46 п 1 пп 14 строительная промышленность(6.6)
	60
	10
	-
	-
	3
	-

	 
	П-1, ст 46 п 1 пп 6 производственная деятельность (6.0)
	60
	10
	-
	-
	3
	-

	 
	П-1, ст 46 п 1 пп 18 складские площадки (6.9.1)
	-
	10
	-
	-
	-
	-

	 
	П-1, ст 46 п 11 пп 17 склад (6.9)
	-
	10
	-
	-
	-
	-

	 
	Т-4, Т-1, П-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Таблица 3.1.
 Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного1, общественно-делового2 и иного назначения
	[bookmark: RANGE!B1]№ ОКС
	№ участков на плане
	Наименование ОКС
	[bookmark: RANGE!E1]Площадь участка
	Площадь и этажность ОКС
	Использование подземного пространства

	
	
	
	
	Общая площадь
	Надземная, (площадь застройки)
	Этажность
	Фактическая высота ОКС
	

	
	
	
	га
	кв.м
	кв.м
	этаж
	этаж
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Существующие объекты капитального строительства

	1
	9
	Приморский край, г.Находка, начинается в 435 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55, заканчивается в 260 м к юго-западу от административного здания по ул. Лазовая, 55  сооружение - верхнее строение пути к промбазе МПС-418 ст.Находка
	375,99
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	12
	Приморский край, г. Находка, ул. Лазовая, д. 55 железнодорожный подъездной путь в составе: подъезной путь №1 протяженностью 576 м от стрелки №254 до упора; подъезной путь №2 протяженностью 132 м от стрелки №264 до упора Иное сооружение (Железнодорожный подъездной путь)
	29526.65
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	12
	Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Лазовая, 55. Административное здание(нежилое здание)
	29526.65
	-
	313
	-
	-
	-

	4
	12
	Хозяйственный корпус (нежилое здание)
	29526.65
	-
	70
	-
	-
	-

	5
	12
	Хозяйственный корпус (нежилое здание)
	29526.65
	-
	67
	-
	-
	-

	6
	12
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	29526.65
	-
	28
	-
	-
	-

	7
	12
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	29526.65
	-
	253
	-
	-
	+

	8
	12
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	29526.65
	-
	125
	-
	-
	-

	9
	12
	Котельная
	29526.65
	-
	124
	-
	-
	-

	10
	12
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	29526.65
	-
	26
	-
	-
	-

	11
	12
	Бетонная емкость под битум
	29526.65
	-
	370
	-
	-
	-

	12
	12
	Бетонная емкость под битум
	29526.65
	-
	402
	-
	-
	-

	13
	4
	Битумная яма
	6648.9
	-
	466
	-
	-
	-

	14
	4
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	6648.9
	-
	28
	-
	-
	-

	15
	12
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	29526.65
	-
	559
	-
	-
	-

	16
	12
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	29526.65
	-
	82
	-
	-
	-

	17
	12
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	29526.65
	-
	25
	-
	-
	-

	18
	4
	Котельная
	6648.9
	-
	52
	-
	-
	-

	19
	5
	Хозяйственный корпус  (нежилое здание)
	6951.58
	-
	21
	-
	-
	-

	Планируемые объекты капитального строительства

	20
	1
	Производство строительных маткриалов
	39592.33
	-
	1600
	1
	-
	-


3 Виды разрешенного использования ОКС указаны в соответствии с ПЗЗ НГО. 
* Значения площадей в таблице могут быть округлены. При выполнении работ по межеванию территории допускается незначительное уточнение значений площадей, относительно указанных в данной таблице.
** Иные показатели и характеристики объекта – в соответствии с плотностью и параметрами застройки зоны планируемого размещения ОКС.
Таблица 4. 
Элементы планировочной структуры в границах подготовки документации
	№ п/п
	Наименование элемента планировочной структуры
	Площадь, га

	 
	Территория в границах подготовки Документации
	30.2960

	1
	Район (производственный)
	25.6972

	2
	Территория общего пользования (за исключением улично-дорожной сети)
	1.4261

	3
	Улично-дорожная сеть
	3.1727


Таблица 5.
 Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
	[bookmark: RANGE!D106]Наименование объекта транспортной инфраструктуры
	Единицы измерения
	Протяженность

	
	
	
	

	Общая протяженность улично-дорожной сети - улицы и проезды общегородского значения
	км
	0.35
	

	Общая протяженность улично-дорожной сети - улицы и проезды районного значения
	км
	1.55
	


Таблица 6
 Основные технико-экономические показатели (ТЭП) проекта планировки
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение
	В %

	1
	Территория
	 
	 
	 

	1.1
	Площадь проектируемой территории - всего, в том числе территории
	га
	30.2960
	100.0000

	1.2
	Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего, из них:
	га
	4.5988
	15.1795

	 
	 - улицы, дороги, проезды, площади
	га
	3.1727
	10.4723

	 
	 - озеленение или сохраняемый ландшафт
	га
	1.4261
	4.7072

	1.3
	Коэффициент застройки
	%
	-
	 

	1.4
	Коэффициент плотности застройки
	%
	0.0000
	 

	 
	Нежилого назначения
	га
	25.6972
	84.8205

	 
	Производственного назначения
	га
	22.5767
	74.5202

	 
	Производственного и коммунально-складского назначения
	га
	1.5836
	5.2270

	 
	Железнодорожного транспорта
	га
	1.5370
	5.0733


Таблица 7. 
Основные технико-экономические показатели (ТЭП) проекта межевания
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Значение
	В %

	1
	Территория – всего, в том числе:
	га
	30.2960
	100.0000

	1.1
	территории застройки, в том числе территории:
	га
	25.6972
	84.8205

	 
	Производственного назначения
	га
	22.5767
	74.5202

	 
	Производственного и коммунально-складского назначения
	га
	1.5836
	5.2270

	 
	Железнодорожного транспорта
	га
	1.5370
	5.0733

	2
	Территории, не подлежащие межеванию, в том числе:
	га
	4.5988
	15.1795

	2.1
	 - улицы, дороги, проезды, площади
	га
	3.1727
	10.4723

	2.2
	 - озеленение или сохраняемый ландшафт
	га
	1.4261
	4.7072


Таблица 8. 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
	[bookmark: _Hlk213679558]Усл. Ном. з/у
	Адрес (местоположение), назначение земельного участка
	Площадь
м2
	Вид разрешенного использов., ПЗЗ НГО
	Способ образования

	5
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Лазовая, 55. Склад (6.9)
	9121.17
	П-1, ст 46 п 11 пп 17 склад (6.9)
	Образуемый з/у путём перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010407:3927   и земель, государственная собственность на которые не разграничена

	10
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Лазовая, дом 55. для организации площадки для складирования баллонов природного газа
	3550.67
	П-1, ст 46 п 1 пп 18 складские площадки (6.9.1)
	Образуемый з/у путём перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010407:1008 и земель. государственная собственность на которые не разграничена

	11
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Лазовая, дом 55. для организации площадки для складирования баллонов природного газа
	5333.46
	П-1, ст 46 п 1 пп 18 складские площадки (6.9.1);
	Образуемый з/у путём перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010407:1009 и земель. государственная собственность на которые не разграничена

	12
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Лазовая, дом 55. Предприятия по производству асфальтобетона
	29526.66
	П-1, ст 46 п 1 пп 6 производственная деятельность (6.0)
	Образуемый з/у путём перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010407:860 и земель. государственная собственность на которые не разграничена

	14
	Местоположение установлено примерно в 140 метрах на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморсазкий край, Находкинский городской округ, город Находка, улица Лазовая, земельный участок 55.  строительство цеха по распиловке и строганию древесины
	11257
	[bookmark: _Hlk213679105]П-1, ст 46 п 1 пп 14 строительная промышленность (6.6)
	Образование з/у из земель, государственная собственность на которые не разграничена


Таблица 9.
 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
	Усл ном з/у
	Адрес (местоположение), назначение земельного участка
	Площадь, м2
	Вид разрешенного использования ПЗЗ НГО

	15
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	6000.75
	Т-4,   земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	15а
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	14412.61
	П-1,  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	15б
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	3250.05
	Т-1,  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	15в
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	525.77
	П-1,  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	15г
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	277.3
	Т-1,  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	15д
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	301.29
	П-1,  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	15е
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	323.36
	Т-1,  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	15ж
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	1857.11
	П-1,  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	15и
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	2317.14
	П-2  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	15к
	Территория общего пользования - улично-дорожная сеть
	17.14
	Т-4, земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	16
	З/у общего пользования (озеленение)
	10584.6
	П-1  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	16а
	З/у общего пользования (озеленение)
	116.5
	Т-4  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	16б
	З/у общего пользования (озеленение)
	421.71
	П-1  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	16в
	З/у общего пользования (озеленение)
	299.68
	П-1  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	16г
	З/у общего пользования (озеленение)
	334.42
	П-1  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	16д
	З/у общего пользования (озеленение)
	536.69
	Т-1 земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	16е
	З/у общего пользования (озеленение)
	351.4
	П-1  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	16ж
	З/у общего пользования (озеленение)
	551.9
	П-1  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	16и
	З/у общего пользования (озеленение)
	493.51
	П-1  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)


Таблица 10. 
Ведомость координат характерных точек устанавливаемых красных линий территории общего пользования
	Номер точки
	Координаты
	Дир.углы
	Меры линий, м
	На точку

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	330303.92
	2239791.31
	0.89
	224° 12' 5"
	2

	2
	330303.28
	2239790.69
	21.75
	227° 0' 44"
	3

	3
	330288.45
	2239774.78
	123.99
	227° 11' 47"
	4

	4
	330204.2
	2239683.81
	129.5
	227° 10' 7"
	5

	5
	330116.16
	2239588.84
	1.91
	214° 46' 16"
	6

	6
	330114.59
	2239587.75
	52.08
	149° 47' 48"
	7

	7
	330069.58
	2239613.95
	293.89
	37° 7' 14"
	8

	8
	330288.45
	2239774.78
	29.58
	135° 38' 38"
	9

	9
	330267.3
	2239795.46
	21.38
	47° 0' 32"
	10

	10
	330281.88
	2239811.1
	264.59
	136° 21' 46"
	11

	11
	330090.39
	2239993.69
	2.66
	133° 46' 52"
	12

	12
	330088.55
	2239995.61
	77.95
	131° 6' 16"
	13

	13
	330037.3
	2240054.35
	13.57
	131° 5' 12"
	14

	14
	330028.38
	2240064.58
	32.16
	137° 38' 2"
	15

	15
	330004.62
	2240086.25
	4.54
	4° 55' 53"
	16

	16
	330009.14
	2240086.64
	133.3
	131° 6' 2"
	17

	17
	329921.51
	2240187.09
	247.61
	134° 25' 9"
	18

	18
	329748.21
	2240363.94
	31.23
	233° 49' 52"
	19

	19
	329729.78
	2240338.73
	16.33
	148° 49' 54"
	20

	20
	329715.81
	2240347.18
	809.67
	315° 0' 43"
	21

	21
	329858.12
	2239684.41
	15.21
	82° 26' 43"
	22

	22
	329860.12
	2239699.49
	46.68
	0° 41' 14"
	23

	23
	329906.8
	2239700.05
	30.64
	40° 9' 18"
	24

	24
	329930.22
	2239719.81
	29.11
	270° 3' 33"
	25

	25
	329930.25
	2239690.7
	3.1
	336° 24' 46"
	26

	26
	329933.09
	2239689.46
	75.14
	183° 51' 13"
	27

	27
	329827.24
	2239683.91
	15.06
	87° 45' 23"
	28

	28
	329827.83
	2239698.97
	7.95
	80° 53' 21"
	29

	29
	329829.08
	2239706.81
	29.04
	74° 46' 4"
	30

	30
	329836.71
	2239734.83
	14.98
	74° 1' 10"
	31

	31
	329840.84
	2239749.23
	23.01
	76° 20' 30"
	32

	32
	329846.27
	2239771.59
	7.26
	272° 12' 17"
	33

	33
	329846.55
	2239764.34
	26.69
	271° 1' 29"
	34

	34
	329847.03
	2239737.65
	38.48
	267° 5' 13"
	35

	35
	329845.07
	2239699.22
	15.07
	265° 42' 10"
	36

	36
	329843.94
	2239684.2
	16.71
	180° 57' 46"
	37

	37
	329747.03
	2239664.6
	15
	109° 58' 26"
	38

	38
	329741.91
	2239678.7
	9.22
	109° 57' 24"
	39

	39
	329738.76
	2239687.36
	50.81
	19° 32' 0"
	40

	40
	329786.65
	2239704.35
	127.52
	109° 12' 23"
	41

	41
	329744.7
	2239824.77
	3.78
	19° 38' 0"
	42

	42
	329748.26
	2239826.04
	136.95
	289° 3' 54"
	43

	43
	329793
	2239696.6
	14.72
	289° 11' 16"
	44

	44
	329797.83
	2239682.69
	2.19
	19° 36' 24"
	45

	45
	329799.9
	2239683.43
	14.71
	107° 52' 23"
	46

	46
	329795.38
	2239697.43
	136.97
	109° 6' 23"
	47

	47
	329750.55
	2239826.86
	4.06
	19° 43' 47"
	48

	48
	329754.37
	2239828.23
	127.55
	289° 4' 58"
	49

	49
	329796.07
	2239707.69
	15.56
	19° 31' 3"
	50

	50
	329810.74
	2239712.89
	11.04
	304° 28' 54"
	51

	51
	329816.99
	2239703.79
	7.84
	263° 0' 24"
	52

	52
	329816.04
	2239696.01
	7.18
	267° 46' 25"
	53

	53
	329815.76
	2239688.83
	5.11
	270° 57' 46"
	54

	54
	329815.84
	2239683.72
	71.42
	195° 32' 1"
	55

	55
	329742.32
	2239662.92
	15.03
	109° 58' 36"
	56

	56
	329737.19
	2239677.05
	129.54
	109° 58' 36"
	57

	57
	329692.93
	2239798.79
	5.31
	104° 37' 16"
	58

	58
	329691.59
	2239803.93
	129.07
	104° 37' 31"
	59

	59
	329659
	2239928.82
	23.61
	9° 28' 56"
	60

	60
	329682.29
	2239932.71
	98.99
	289° 7' 8"
	61

	61
	329714.71
	2239839.18
	2.63
	192° 4' 46"
	62

	62
	329712.14
	2239838.63
	26.64
	289° 13' 27"
	63

	63
	329720.91
	2239813.48
	0.34
	289° 13' 1"
	64

	64
	329721.02
	2239813.16
	26.37
	26° 7' 45"
	65

	65
	329744.7
	2239824.77
	24.6
	109° 37' 15"
	66

	66
	329736.44
	2239847.94
	12.79
	201° 18' 39"
	67

	67
	329724.52
	2239843.29
	22.41
	106° 37' 24"
	68

	68
	329718.11
	2239864.76
	21.9
	104° 32' 38"
	69

	69
	329712.61
	2239885.96
	0.94
	98° 59' 43"
	70

	70
	329712.46
	2239886.89
	9.55
	98° 59' 43"
	71

	71
	329710.97
	2239896.32
	52.49
	93° 25' 6"
	72

	72
	329707.84
	2239948.72
	0.62
	5° 31' 36"
	73

	73
	329708.46
	2239948.78
	13.41
	4° 44' 57"
	74

	74
	329721.82
	2239949.89
	2.52
	4° 47' 2"
	75

	75
	329724.33
	2239950.1
	20.6
	40° 56' 43"
	76

	76
	329739.89
	2239963.6
	4.84
	24° 55' 26"
	77

	77
	329744.28
	2239965.64
	4.16
	19° 16' 7"
	78

	78
	329748.2
	2239967.01
	5
	19° 31' 22"
	79

	79
	329752.91
	2239968.68
	10.04
	122° 20' 39"
	80

	80
	329747.54
	2239977.16
	13.27
	110° 33' 58"
	81

	81
	329742.88
	2239989.58
	23.57
	108° 19' 38"
	82

	82
	329735.47
	2240011.95
	18.3
	108° 30' 51"
	83

	83
	329729.66
	2240029.3
	7.74
	108° 27' 30"
	84

	84
	329727.21
	2240036.64
	6.14
	108° 42' 1"
	85

	85
	329725.24
	2240042.46
	7.82
	108° 34' 26"
	86

	86
	329722.75
	2240049.87
	5.88
	108° 33' 30"
	87

	87
	329720.88
	2240055.44
	9.9
	107° 59' 45"
	88

	88
	329717.82
	2240064.86
	3.67
	108° 26' 6"
	89

	89
	329716.66
	2240068.34
	20.04
	30° 58' 7"
	90

	90
	329733.84
	2240078.65
	19.14
	30° 58' 26"
	91

	91
	329750.25
	2240088.5
	2.2
	29° 26' 46"
	92

	92
	329752.17
	2240089.58
	23.24
	29° 26' 46"
	93

	93
	329772.41
	2240101.01
	6.6
	30° 22' 17"
	94

	94
	329778.1
	2240104.35
	13.14
	30° 22' 17"
	95

	95
	329789.44
	2240110.99
	4.13
	91° 39' 51"
	96

	96
	329789.32
	2240115.12
	5.28
	27° 52' 32"
	97

	97
	329793.99
	2240117.59
	8.4
	27° 52' 32"
	98

	98
	329801.42
	2240121.52
	1.83
	78° 19' 16"
	99

	99
	329801.79
	2240123.31
	22.84
	32° 19' 9"
	100

	100
	329821.09
	2240135.52
	12.4
	27° 24' 44"
	101

	101
	329832.1
	2240141.23
	6.57
	22° 21' 6"
	102

	102
	329838.18
	2240143.73
	15.73
	21° 14' 48"
	103

	103
	329852.84
	2240149.43
	1.17
	16° 52' 42"
	104

	104
	329853.96
	2240149.77
	4.65
	16° 52' 42"
	105

	105
	329858.41
	2240151.12
	21.45
	16° 48' 15"
	106

	106
	329878.94
	2240157.32
	3.01
	5° 47' 13"
	107

	107
	329881.94
	2240157.62
	514.03
	254° 14' 23"
	108

	108
	329688.42
	2240090.55
	85.32
	130° 59' 54"
	109

	109
	329632.45
	2240154.94
	1.02
	243° 41' 14"
	110

	110
	329632
	2240154.03
	27.19
	242° 9' 11"
	111

	111
	329619.3
	2240129.99
	14.85
	228° 8' 20"
	112

	112
	329609.39
	2240118.93
	163.94
	284° 37' 37"
	113

	113
	329650.79
	2239960.3
	135.58
	73° 53' 8"
	114

	114
	329700.96
	2240098.5
	93.4
	130° 49' 8"
	115

	115
	329639.91
	2240169.18
	9.85
	61° 38' 25"
	116

	116
	329644.59
	2240177.85
	63.01
	61° 50' 12"
	117

	117
	329674.33
	2240233.4
	137.5
	281° 10' 1"
	118


Таблица 11 
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
	Номер точки
	Координаты
	Меры линий, м
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	321314
	2226773.2
	0.01
	0° 0' 0"
	2

	2
	321315
	2226773.2
	17.21
	99° 52' 2"
	3

	3
	321312
	2226790.1
	13.5
	4° 35' 15"
	4

	4
	321325
	2226791.2
	21.11
	6° 20' 14"
	5

	5
	321346
	2226793.6
	34.77
	6° 22' 23"
	6

	6
	321381
	2226797.4
	22.65
	6° 17' 14"
	7

	7
	321403
	2226799.9
	9.26
	3° 57' 44"
	8

	8
	321412
	2226800.5
	16.59
	3° 56' 25"
	9

	9
	321429
	2226801.7
	17.57
	0° 48' 55"
	10

	10
	321446
	2226801.9
	3.12
	274° 13' 47"
	11

	11
	321447
	2226798.8
	9.12
	359° 7' 14"
	12

	12
	321456
	2226798.7
	8.24
	359° 9' 56"
	13

	13
	321464
	2226798.6
	17.33
	13° 24' 39"
	14

	14
	321481
	2226802.6
	5.66
	12° 1' 26"
	15

	15
	321486
	2226803.8
	5.66
	21° 59' 22"
	16

	16
	321492
	2226805.9
	5.67
	31° 57' 6"
	17

	17
	321496
	2226808.9
	3.57
	39° 39' 42"
	18

	18
	321499
	2226811.2
	3.65
	84° 38' 57"
	19

	19
	321500
	2226814.8
	30.75
	135° 30' 50"
	20

	20
	321478
	2226836.3
	21.42
	135° 32' 55"
	21

	21
	321462
	2226851.3
	19.09
	114° 48' 24"
	22

	22
	321454
	2226868.7
	27.09
	182° 53' 54"
	23

	23
	321427
	2226867.3
	32.04
	182° 52' 49"
	24

	24
	321395
	2226865.7
	32.05
	182° 54' 54"
	25

	25
	321363
	2226864.1
	32.04
	182° 52' 49"
	26

	26
	321331
	2226862.4
	32
	183° 40' 25"
	27

	27
	321299
	2226860.4
	16.86
	99° 52' 13"
	28

	28
	321296
	2226877
	33.92
	99° 52' 44"
	29

	29
	321291
	2226910.4
	9.35
	99° 54' 57"
	30

	30
	321289
	2226919.6
	142.13
	265° 30' 16"
	31

	31
	321278
	2226777.9
	36.94
	352° 35' 46"
	1


Таблица 12 
Перечень устанавливаемых публичных сервитутов в границах документации с указанием цели их установления
	Номер по плану  
	Усл. номер по проекту   
	Местоположение  
	Назначение сервитута  
	Площадь, м2
	Статус

	1
	С1
	Устанавливается на з/у с условным номером 12
	Для проезда по УДС
	219,58
	Постоянный

	2
	С2
	Устанавливается на з/у с условным номером 6
	Для проезда по УДС
	79,90
	Постоянный

	3
	С3
	Устанавливается на з/у с условным номером 9
	Для проезда по УДС
	34,91
	Постоянный

	4
	С4
	Устанавливается на з/у с условным номером 8
	Для проезда по УДС
	75,08
	Постоянный
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Чертеж планировки территории. 
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Чертеж красных линий. Чертеж элементов планировочной структуры. 
[image: ]
Чертеж межевания территории. 
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156 Teppumapus adwiezo no/b3oBaxus — LLHHO-G0p0XHAS Cempb 52577 | Imeppumapuu) oduezo zaocydapcmbenrHas coocmbeHHocmb Ha
nonk3obarus (12.0) KOMOpble HE pa3zZpaHUHeHd
-1 3emMenbHpie yyacmku Udpasabarue 3 Lb[ U3 3BME/h,
152 Teppumapust aduwjezo nob3aBaxust — YL4HO-Gop0XHAs Cempb 27730 | [meppumopuu) odwezo 2ocydapcmberHas coocmberHacms Ha
nonb3obarus (120) KOMOpble HE pa3zpaHUH4eHa
[I-1 38MefHble L4Hacmku Udpasobarue 3/1) u3 3emer,
150 Teppumapust oouwezo nofb3aBaxust - LLHHO-G0p0XHAs Cempb 30129 | (meppumapuu) aduezo 2ocydapcmberHas coocmberHacms Ha
nomw3obanus (12.0) KOMApsle He pa3zpaHuHeRa
T-1 38Me/bHeie y4acmky Udpasobarue 3/1) u3 3emer,
15e Teppumapust oouwezo nofb3aBanust - LLHHO-G0p0XHAs Cempb 32336 | (meppumapuu) aduezo 2ocydapcmberHas codcmberHacme Ha
nomw3obanus (12.0) KOMOPbIE HE PO3Z0aHUIHeHA
[1-1 3emMenbHele y+acmky Odpasobarue 3/ u3 3emere,
5% Teppumopust o0wezo NoMb3oBaxust - LILMHO-G0p0XHAS Cempb 185711 | meppumapuu) aduezo 2ocydapcmberHas coocmbeHHacms Ha
nowaobarus (120) KOMOPBIE HE PO3Z0aHUHEHT
[I-2 3eMefibHbie yHacmKu Odpasobarue 3/ u3 3emer,
150 Teppumapust 00wezo nofb3oBaxust - LILMHO-G0p0XHAS Cempb 23171 | (megpumapuu) oduezo 2ocydapcmberHas coocmberHacms Ha
now3obarus (120) KOMOPBIE HE PO3Z0aHUHEHT
T=4, 3eMenbHble yHacmky Odpasobarue 3/ u3 3eMer,
15k Teppumapus odwezo nofb3oBarus - LIL9HO-G0p0XHAA Cemb 1714 (meppumapuu) cowezo 2ocydapcmbenHas coocmBeHHoCme Ha
nonb3obarus (120) KOMOpble He pa3zpaHu4eHa
[1-T 3eme/bHble y4acmu Obpasobarue 3/ U3 3eMe,
16 3/ odujezo nonb3obarus (osenexerue) 1058460 | (meppumapuu) odiwezo 2ocydapcmbeHHas coocmberHacms Ha
no/w3obarus (120) KOMODbIE HE Pa3Z0aHUHEH
=4 3eMenbHble LHacmKL Obpasobarue 3, %UJ 3EME/Ib,
16a 3/ odujezo nonb3obarus (osenexerue) 116,50 | (meppumapuu) odwezo 2ocydapcmbeHHas coocmberHacms Ha
no/w3obarus (120) KOMODbIE HE PO3Z0aHUHEHA
[I-1 3eMe/fIbHbIE YHacmKU Udpasobarue 3/ u3 3emen,
160 3/l oduezo nons306anus (03eeHeHue) 42171 | meppumopuu) oouezo zacydapcmberHas coocmbeHHoCmy Ha
nonb3obarus (120) KOMOpble HE pa3zZpaHUHeHa
[I-1 3eME/IbHbIE HaCmKU Udpasabarue 3/1) u3 3emern,
166 3/ oduwezo nonw3obarus (osenexerue) 29968 | [meppumopuu) odwezo 2ocydapcmberHas coocmberHacms Ha
nonb3obarus (120) KOMOpble HE pa3zpaHU4eHa
[I-1 3eme/bHble yHacmKky Udpasobarue 3/1) u3 3emere,
162 3/ oduwezo nonb3obarus (o3eneHerue) 33442 | (meppumapuu) odwezo 2ocydapcmberHas coocmberHacms Ha
nomw3obanus (12.0) KOMapsle He pa3zparuHeRa
-1 3eMe/Hble YHacmKL Udpasobarue 3/1) u3 3emer,
160 3/ odwezo nonb3obarus (o3eneHerue) 536,69 | (meppumopuu) oowezo 2ocydapcmberHas codcmberHacms Ha
nomw3obanus (12.0) KOMOPbIE HE PO3Z0aHUIHeHA
[1-T 3emefibHble y4acmku Odpasobarue 3/1) u3 3emere,
16e 3/ oduwezo nonb3obarus (o3eneHerue) 35140 | (meppumapuu) aduezo 2ocydapcmberHas coocmberHacms Ha
nomwaobarus (120) KOMOPBIE HE PO3Z0aHUHEHT
[1-T 3emefibHble y4acmku Odpasobarue 3/ u3 3emer,
Tex 3/ oduezo nonk30baus (03e/eHeHue) 55190 | (meppumopuu) odwezo 2ocydapcmbenHas coocmbeHHocme Ha
no/w3obarus (120) KOMOPBIE HE PO3Z0aHUHEHT
[1-T 3eme/ibHble y4acmu Obpasobarue 3, %UJ 3EME/Ib,
16u 3/l oduezo nonk3obarus (03e/eHerue) 49351 | (meppumapuu) oduezo 2ocydapcmbenHas coocmbeHHocme Ha
nonb3obarus (120) KOMOpble He pa3zpaHu4eHa
[lepedensb nydvisHsx cepbumymab
Homep na nnaHy Ycn Homep no npoexmy Mecmononoxerue | HasHavexue cepbumyma [howade Cmamyc
Ycmarabnubaemca Ha
1 1 3/ € ycrobHsM ins npoesda no Y4C 21958 [locmosiHbIL
Homepom 12
Yemarabnubaemca Ha
2 [2 3/l € yc/oBHsM Ling npoe3da no Y11C 17399 [locmosHbit
HoMepoM 6
Yemarabnubaemca Ha
3 3 3/l € ycrobrbm LIns npoesda no Y/C 34,91 [locmasiHHsiL
Homepom 9
Yemarabnubaemca Ha
4 (4 3/l € ycrobrbiM Ling npoe3da no Y/1C 7508 [TocmosHHbIL
Homepom 8
MI1-2025-017-A11T
Lowymenmauus no Brecerun uaMerHeruL B doxyMeHmauLUI no naaHupobke mepoumapu, YmbepxdeHH. o
noCMmaHoBeHuem aaMuHUCTpagLUL HaxookuHCkozo 20p0dcko2a okpyza om 04.12 2014 N° 2149 «00
YmbEDXderuL GoKyMBHMAYLL 1o NAaHYPoBKe megpumapuu, B Yacmy megpumopuUL, 020aHUHEHHOU LALUEU
Hsm. \Konyy| /lucm (N°fok.|  [Todn. | Aama /lazabou u Bosdywrau AuHued 3nexmponepeday 110 kB 6 zgpode Haxodke
Pazpadoman | /leoHmbeb MA 1025 Cmadus | /lucm /lucmob
d < W OcHobHas acme.
[ paguHeckas 4acme i 1 2
i /eormeeb WA L) 22| 1025
HKarHmpors /leoHmbeb M{l. %W 1025 Yepmex mexebanust meppumopuy, M 11000 000 “Meza [lpoexkm”
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